Projet CFAO : Porte clé 3D

Une entreprise désire faire réaliser un porte clé promotionnel. Elle a définie le cahier des charges ci dessous et vous demande de lui fournir un prototype.

Cahier des charges

Fonctions de services	Critères	Niveaux
FP : Promouvoir l'image de l'entreprise	Motifs	minimum 4 Formes géométriques en relief (logo 3D)
FC1 : S'accrocher à un trousseau	Dimensions	maxi : 50*30*10 ou 40*40*10
Anneau	Circulaire ; Ø extérieur 8 mm ; Ø intérieur 4 mm ; épaisseur 3 mm
FC2 : Être recyclable	Matériau	PLA
FC3 : Utiliser des moyens locaux de niveau 4ème	Usinage	Imprimante 3D
Fond	Plat
FE : Correspondre à la charte graphique de l'entreprise	Couleur	Blanche (ou fonction du fil disponible)

Cliquer pour agrandir

Travail à faire

Dessiner sur une copie à votre nom, à l'échelle 2 en vu de dessus et de coté, le motif choisi. Positionner sur le dessin l'anneau et faire apparaitre les positions, dimensions et les épaisseurs des figures. Faire valider votre travail par le professeur.

Utiliser FreeCAD pour modéliser votre prototype. Toutes les esquisses doivent être positionnées et dimensionnées (couleur verte). Faire valider votre travail par le professeur.

Enregistrer votre travail dans votre espace personnel pour pouvoir le modifier plus tard.

Exporter votre travail dans votre espace personnel au format STL Mech (*.stl) qui est le format pour l'impression 3D.

Déposez les 2 fichiers (*.FCStd et *.stl) dans le travail à rendre

Faites imprimer votre porte clé 3D par le professeur.

Exemples de propositions ---------------------->

Rappels

L'objet est représenté en 2D à partir de sa face principale et à l'échelle (la taille du dessin est multipliée par l'échelle. Les cotes indiquent les dimensions réelles). Toutes les formes géométriques sont positionnées et dimensionnées.

Les vues Pour définir parfaitement un objet, il peut être nécessaire de le dessiner suivant plusieurs vues. La vue principale est appelé vue de face. La vue de droite se dessine à gauche de celle-ci, la vue de dessus se dessine dessous ... Parfois, si les autres vues n'apportent rien en précision, on se contente d'indiquer l'épaisseur de ce qui est représenté par la vue de face.
L'échelle L'échelle est le rapport entre les dimensions sur le plan et celles dans la réalité. .................DIMENSIONS DU PLAN.......................4 échelle = --------------------------------------- ; échelle = -------- .................DIMENSIONS RÉELLES......................1 implique que le dessin est 4 fois plus grand que la réalité 1
Les dimensions et les positions Elles sont indiquées en millimètre (unité officielle) sur une flèche double (ligne de côte) reliant 2 lignes (lignes d'attaches) indiquant d'où à où se fait la mesure. Un diamètre ou un rayon sont indiqués par une flèche simple passant par le centre. La mesure est précédé de Ø pour un diamètre et R pour un rayon.

Exemple

Je veux réaliser un porte clé qui représente le symbole chinois du Ying et du Yang. Je dois décomposer le modèle en formes simples puis définir les dimensions et positions de chaque forme.

Étape 1

Je dessine l'arc d'un demi cercle centré sur l'origine, de rayon 20mm (diamètre 40mm), les extrémités sont coïncidentes à l'axe vertical. J'ajoute une ligne droite d’extrémités coïncidentes à l'arc de cercle pour fermer la forme. J'ajoute de la matière.

Étape 2

Je dessine l'arc d'un demi cercle centré sur l'origine, de rayon 20mm (diamètre 40mm), les extrémités sont coïncidentes à l'axe vertical. J'ajoute une ligne droite d’extrémités coïncidentes à l'arc de cercle pour fermer la forme.

Étape 3

Je répète l'étape 2 en inversant l'arc de cercle et en ajoutant 2 mm de matière au lieu d'en retirer.

Étape 4

J'importe l'arc de cercle pour récupérer le centre et je dessine un cercle coïncident de 5 mm de rayon. J'enlève 1 mm de matière dessus.

Étape 5

Je dessine 2 cercles coïncidents de rayon respectif 1.5 mm et 3 mm. Je les positionne horizontalement à 5 mm de l'origine et à 21 mm verticalement. J'ajoute 2 mm de matière.

Détail étape 1 esquisse dessin arc de cercle coïncidence point/point centre et origine rayon 20mmm coïncidence point/ligne extrémité et axe vertical (2 fois) dessin ligne coïncidence point/point extrémité arc et ligne (2 fois) si besoin (surcontrainte indiquée), supprimer la contrainte verticale de la ligne fermer l'esquisse et ajouter 2 mm de matière.	Détail étape 2 esquisse importer la ligne verticale dessin de l'arc de cercle coïncidence point/point extrémité arc et origine coïncidence point/point extrémité arc et extrémité ligne coïncidence point/ligne centre arc et axe vertical dessin ligne coïncidence point/point extrémité arc et ligne (2 fois) si besoin (surcontrainte indiquée), supprimer la contrainte verticale de la ligne fermer l'esquisse et enlever 2 mm de matière.

Ressources

Fiche de synthèse : Représentations Page 9 : Tutoriel de mise en plan FreeCAD Aides en ligne et autres tutoriels