Cours - 4ème - Découverte de la maquette Arduino

Découverte de la maquette Arduino

La maquette comprend, en plus de la carte Arduino, 4 capteurs et 5 actionneurs.
Ils sont branchés sur les broches :

Broche	Composant	Broche	Composant	broche	composant
11 (S)	Ventilateur	8 (S)	Led verte	4 (E)	Inverseur
10 (S)	Led rouge	6 (E)	Bouton gauche	3 (S)	Servomoteur
9 (S)	Led orange	5 (E)	Bouton droit	A0 (E)	Potentiomètre

Configuration de mBloc

Pour programmer la maquette (et réaliser cette activité) nous utilisons le logiciel mBlock.
Il doit être configuré de la manière suivante :

Choisir dans le menu “Choix de la langue” le “Français”.

Choisir dans le menu “Choix de la carte” la carte “Arduino uno”.

Cocher dans le menu “Choix des extension” uniquement “Arduino”.

Chaque fois que la maquette sera connectée à l'ordinateur, il faudra aussi :

Choisir dans le menu “Connecter” puis “par port série (COM)” le port COM > 4 qui apparaitra.

Par défaut mBloc est configuré en “Mode Scratch”. Pour les activités réalisées avec les maquettes, il faut :

Choisir dans le menu “Édition” le “Mode Arduino”.

Activités

Nous allons comparer des activités réalisées avec SCRATCH sur l'ordinateur et avec Arduino sur la maquette. Elles vont utiliser des capteurs et des actionneurs de type analogique et numérique.

Capteur et actionneur numérique