Application mBloc - Installation

L'application mBlock peut être utilisée en ligne ou installée localement. L'utilisation en ligne ne nécessite donc que l'installation du pilote pour les objets connectés. Elle possède l'avantage d'être disponible partout et toujours à jour.

Site de mBlock

mBlock en ligne ide.mblock.cc

Installation du pilote

À la 1ère utilisation, une fenêtre demande à installer le pilote mLink2.

À la maison

Cliquer sur “Aller au téléchargement” puis cliquer sur la version de votre système d'exploitation.

Exécuter le fichier téléchargé et suivez les instructions jusqu'à la fin.

Au collège

Cliquer sur “Déjà installé, démarrer maintenant”

Cocher la case “Ne plus le demander” et cliquer sur “Ouvrir mLink2”

Patienter tant que le fond d'écran est grisé puis fermer la fenêtre qui c'est ouverte

Configuration de l'éditeur

Choisir, dans la barre de menu, la langue en cliquant sur le globe

Cliquer, dans la barre de menu, “Fichier” puis “Nouveau”

Supprimer les “Appareils” présents autres que ceux ci dessous (clic X au dessus à droite et “Supprimer”)

Cliquer sur “Ajouter” puis sélectionner le robot “mBot”, cliquer sur l'étoile pour la passer en bleu et cliquer sur “OK”

Cliquer sur “Ajouter” puis sélectionner la carte “Arduino Uno”, cliquer sur l'étoile pour la passer en bleu et cliquer sur “OK”